Robuste bullet IP-Kamera – NBE-3503-AL

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3072 x 1728, 3-10mm, IR, Autofokus, PoE, IK10

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 3072 x 1728 Pixel (5,3 MP)

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

LED Infrarot-Beleuchtung: 30m Reichweite

Empfindlichkeit Farbe: 0,379 Lux bei F1.6 (IEC 62676-5)

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (120dB)

Objektorientierte Videoanalyse

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af/802.3 bei Typ 1, Klasse 0

Speicher für Netzwerkschlüssel: Trusted Platform Module (TPM)

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

|  |  |
| --- | --- |
| Weitere Merkmale (Spezifikationen) |  |
| Auflösung | 5,3MP, 4,1MP, 3MP, 1080p,... |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072 x 1728 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit Farbe | 0,379 Lux, bei F1.6 (IEC 62676-5) |
| Lichtempfindlichkeit SW | 0,042 Lux, bei F1.6 (IEC 62676-5)  0 lx (IR-Strahler ein) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB  101dB nach IEC 62676-5 |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Objektiv Typ | Motorbetriebener Zoom/Fokus – DC geregelt |
| Brennweite | 3,2 bis 10 mm, F1.6 |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 30° - 89° |
| Beleuchtung | IR (30m) |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL 9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | keine |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Mikrofon | - |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af/802.3 bei Typ 1, Klasse 0 |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C bis +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T: GB/T 28181 |

angebotenes Fabrikat: Bosch

angebotener Typ: NBE-3503-AL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_