Robuste bullet IP-Kamera – NBE-4502-AL

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-12mm, Autofokus, Infrarot, PoE, IK10

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x 1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

LED Infrarot-Beleuchtung: 60m Reichweite

Anschlusskasten im Lieferumfang

Motorisch betriebenes automatisches Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Empfindlichkeit Farbe: 0,052 Lux bei F1,4/30IRE

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 85dB gemäß IEC 62676-5)

Objektorientierte Videoanalyse

Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67

|  |  |
| --- | --- |
| Weitere Merkmale (Spezifikationen) |  |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit Farbe | 0,052 Lux, bei F1,4, 30 IRE |
| Lichtempfindlichkeit SW | 0,008 Lux, bei F1,4, 30 IRE, 0 Lux bei IR |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 85dB gemäß IEC 62676-5 |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9006 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) permanent nutzbar |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| ONVIF | Ja |
| Zertifizierungen | IK10 |

angebotenes Fabrikat: Bosch

angebotener Typ: NBE-4502-AL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_