DCN Konferenzsoftware Voice Activated Microphone Logging

**DCN Konferenzsoftware Voice Activated Microphone Logging**

DCN NG Conference Suite Voice Activated Microphone Logging Software. Zum Logging der Mikrofonaktivität im Voice-Activation-Mode. Nur in Verbindung mit drahtgebundenen Single-Delegate Sprechstellen. Für Konferenzen bei denen nur ein Sprecher gleichzeitig aktiv ist. z.B. bei Gerichtsverhandlungen. Das Logging kann zu Drittapplikationen erfolgen und protokolliert die Rednerinformationen. Ausserdem ermöglicht es die automatische Kamerasteuerung im-Voice-Activation- Mode.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

* Das Logging ermöglicht das Monitoring der Mikrofonaktivität im Voice-Activation-Mode des Konferenzsystems
* Ermöglicht die Einstellung des Audioschwellwertes zum Ansprechen des Mikrofons
* Ermöglicht die Einstellung der Abschaltzeit nach Unterschreitung des Audioschwellwertes
* Ermöglicht die Abschaltung der Delegiertenmikrofone sobald der Vorsitzende spricht
* Ermöglicht das automatische Ansteuern des Gongs sobald der Vorsitzende spricht
* Individuelle Audioschwellwerteinstellung für den Vorsitzenden
* Individuell einstellbare Abschaltverzögerung der Vorsitzendeneinheit

Fabrikat: Bosch oder gleichwertig,

Typ: DCN-SWVAML-E

Angebotenes Fabrikat:................... Typ:.......................

Material: EURO......................... Lohn: EURO.................